ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО DIN 6912

стойности в mm



**DIN 6912**Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен и намалена височина на главата



1) Винтовете са изцяло резбовани за дължини до и включително L, след което се прилага и hmax.