**БОЛТ ЛЕМЕЖЕН С КВАДРАТ - DIN 605**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **д** | **° С** | **д** | **х** | **V** |
| М 6 | 7,00 | 16,00 | 120 ° | 6,00 |
| М 8 | 9,00 | 20,00 | 120 ° | 8,00 |
| М 10 | 11,00 | 24,00 | 120 ° | 10,00 |
| М 12 | 14,00 | 28,00 | 120 ° | 12,00 |

За да направите своето запитване моля свържете се с нас на e-mail: sales@panchev.bg